**请在导入灯库前确认您的灯具是几色，几通道**

2CH 为双色COB帕灯或者冷暖白面光灯

3CH 为RGB三色或者三合一 6通道通用

7CH 为RGB三色或者三合一7通道通用

8CH 为RGBW四色或者RGBW/RGBA 四合一8通道通用

9CH 为RGBWA 五色或者五合一9通道使用

10CH 为RGBWA+UV 六色或者六合一10通道使用